|  |
| --- |
| **Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy** |
| Terénní užitkové vozidlo v provedení pick-up |
| **motor** | typ motoru | vznětový, přeplňovaný |  |
| výkon (v kW) | min. 110 |  |
| točivý moment (v Nm) | min. 355 |  |
| **provozní vlastnosti** | plněný emisní předpis | min. EURO 6 |  |
| kategorie vozidla | N1G |  |
| spotřeba kombinovaná (l/100 km) | max. přípustná spotřeba dle Přílohyč. 2 Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. |  |
| **karoserie/podvozek** | typ karosérie | min. čtyř místná s ložnou plochou,provedení Pick-up |  |
| spodní ochranný plechový kryt motoru a převodovky o tloušťce min.5 mm | ANO |  |
| podvozek se žebřinovým rámem | ANO |  |
| barva | nerozhoduje |  |
| ocelovédiskyo velikosti min. 16“ s pneumatikami o šířce min. 200 mm | ANO |  |
| přední mlhovky | ANO |  |
| rezervní kolo | ANO |  |
| převodovka | min. šestistupňová+ zpátečka |  |
| pohon kol 4x4 s redukční převodovkou | ANO |  |
| 100% uzávěra diferenciálu zadní nápravy | ANO |  |
| kotoučové brzdy vpředu | ANO |  |
| objem palivové nádrže | min. 65 litrů |  |
| zástěrky kol vzadu | ANO |  |
| **vnitřní vybavení** | autorádio s reproduktory | ANO |  |
| USB vstup | ANO |  |
| imobilizér | ANO |  |
| volant výškově nastavitelný | ANO |  |
| výškově i podélně nastavitelné sedadlo řidiče | ANO |  |
| elektrické ovládání oken vpředu | ANO |  |
| klimatizace | ANO |  |
| posilovač řízení | ANO |  |
| opěrky hlavy u všech sedadel | ANO |  |
| centrální zamykání s dálkovýmovládáním | ANO |  |
| zásuvka 12V | ANO |  |
| přední loketní opěrka | ANO |  |
|  |  |  |
| vyhřívané zadní okno | ANO |  |
| **bezpečnost** | airbag čelní řidiče a spolujezdce | ANO |  |
| airbagy boční řidiče a spolujezdce | ANO |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| protiblokovací systém (ABS) a protismykový stabilizační systém (DSTC, ESC, ESP, VSC, M-ASTC - nebo obdobný systém podle názvu výrobce) | ANO |  |
| elektronický rozdělovač brzdné síly (EBD či obdobný systém dle názvu výrobce) | ANO |  |
|  |  |  |
| nouzový brzdový asistent | ANO |  |
| parkovací senzory alespoň vzadu | ANO |  |
| **vnější rozměry, terénní schopnosti, hmotnosti** | přední nájezdový úhel (°) | min. 28 |  |
| přejezdový úhel (°) | min. 22 |  |
| zadní nájezdový úhel (°) | min. 22 |  |
| max. boční náklon (°) | min. 35 |  |
| brodivost | min. 550 mm |  |
| rozvor | min. 2 950 mm |  |
| světlá výška (mezi nápravami) | min. 215 mm |  |
| užitečná hmotnost | min. 800 kg |  |
| celková hmotnost vozidla | max. 3 500 kg |  |
| šířka ložné plochy | min. 1450 mm(případná zúžená šířka mezi podběhy pod výše uvedený limit je akceptována) |  |
| délka ložné plochy | min. 1500 mm |  |
| výška ložné plochy | min. 400mm |  |
| **ostatní** | sada gumových koberců do kabiny | ANO |  |
| plastová vložka nákladového prostoru | ANO |  |
|  |  |  |
|  homologované tažné zařízení vč. elektroinstalace | ANO |  |
| zabezpečení mechanickým zámkem řazení nebo alarmem | ANO |  |
| povinná výbava pro ČR + tažné lano | ANO |  |